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Ogólne dane

1.OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Zamawiający 			– Gmina Wronki;
Wykonawca 			– Przedsiębiorstwo wykonujące prace zimowego utrzymania
dróg dla Gminy Wronki;
sprzęt ZUD 	- nośniki wraz z zamontowanym osprzętem – pługami, posypywarkami oraz sprzęt ciężki;
baza sprzętowa 		- teren, na którym znajduje się sprzęt ZUD Wykonawcy, wraz
ze składowiskiem materiałów ZUD;
urządzenia GPS 		– nadajniki GPS oraz czujniki pracy pługa i posypu;
system monitoringu GPS 	– system dostarczający wizualne dane o bieżącej lokalizacji
sprzętu ZUD i rodzaju wykonywanej przez niego pracy;
archiwizujący te dane, przetwarzający je w formę raportów,
w oparciu o technologię GPS/GPRS, zgodnie z wymogami
Zamawiającego;
system GPS 			- urządzenia GPS wraz z systemem monitoringu GPS;
Dostawca systemu GPS 	- firma dostarczająca Wykonawcy system monitoringu GPS;
Dostawca urządzeń GPS 	- firma dostarczająca Wykonawcy urządzenia GPS


2.PRZEDMIOT OPZ
Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie objętym działalnością Gminy Wronki (poza granicami miasta).

3.ZAKRES STOSOWANIA OPZ
OPZ jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

4.OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z OPZ.
Polecenia rozpoczęcia i wykonania robót, rodzaj koniecznego do użycia sprzętu i materiałów, kontrole i stwierdzenie wykonania robót, dokonują: Kierownik Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego  lub Podinspektor ds. utrzymani i modernizacji dróg.

5.OKRES TRWANIA UMOWY NA ZUD GMINY WRONKI
Od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2022 r.

6.STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG
Zimowe utrzymanie dróg należy prowadzić wg standardów zimowego utrzymania, zgodnie 
z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku, wyszczególnionych w zamieszczonej tabeli nr 1.

Opis warunków ruchu na jezdni w założonych standardach, oraz dopuszczalne odstępstwa 
od standardu po ustaniu zjawisk określa poniższa tabela.

Określa się, że czas od wystąpienia zjawiska atmosferycznego do skutecznego posypania lub odśnieżenia dróg nie może przekroczyć norm podanych w tabeli zawierającej poszczególne standardy utrzymania dróg.

Uwaga: Prace związane z odśnieżaniem i likwidacją śliskości prowadzone będą w godzinach wczesnorannych, tak aby przejezdność wszystkich ciągów komunikacyjnych była zapewniona dla danego okręgu każdego dnia:
1) do godziny min. 5.00 max. 6:00 – Okręg I
2) do godziny min. 5.30 max. 6:30 – Okręg II
3) do godziny min. 6.30 max. 7:30 – Okręg III
4) chodniki, parkingi, place, zatoki i kładka dla pieszych
do godziny min. 5.30 max. 7:00

W przypadku, gdy wystąpi taka konieczność, Wykonawca wykona prace w pozostałych godzinach, zgodnie z obowiązującym standardem i na wyraźnie polecenie pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki.
Zamawiający wymaga, aby reakcja Wykonawcy od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęciu prac w wymaganej lokalizacji (uwidocznionej na mapie systemu monitoringu) nie była dłuższa niż 1,0 godz.

Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie przedstawiciela Zamawiającego dotyczące sprzętu pomocniczego (ciężkiego) musi być niezwłoczna i nie może przekroczyć 2,0 godz. 
(od zgłoszenia do rozpoczęcia prac w wyznaczonej lokalizacji).

Zakłada się, że roboty będą prowadzone w sposób zapewniający bezwzględne utrzymanie dróg w założonych standardach.
Za efektywne odśnieżanie uważa się usunięcie zalegającego śniegu z całości jezdni wraz z 0,5 metra pobocza wraz z zatokami autobusowymi i miejscami postoju. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na skrzyżowaniach z innymi drogami wykonywać należy w obrębie pasa drogowego.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG GMINNYCH NA SEZONY 2020/2021 i 2021/2022
Tab. nr 1
	Standard
	Opis warunków ruchu na jezdni
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk
ŚNIEG
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk
ŚLISKOŚĆ ZIMOWA

	III
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. 

Jezdnia posypana na:
- obszarach zabudowanych w
obrębie tablic D-42 i D-43;
- skrzyżowaniach z drogami;
- skrzyżowaniach z koleją
- odc. o pochyleniu > 4 %;
- przystankach autobusowych;
- innych miejscach ustalonych
przez Gminę Wronki
	- luźny – 6 h,
- błoto pośniegowe – występuje,
- zaspy, języki śnieżne lokalne – 6h,
- utrudnienia dla samochodów osobowych
	
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź – 5h,
- szron – 5h,
- szadź – 5h,
- pośniegowa – 6h,
- lodowica – 6h.




Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, dyżury, monitoring GPS

1.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OPZ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z zimowym utrzymaniem dróg i obejmują:
a) odśnieżanie;
b) usuwanie śliskości zimowej;
c) prowadzenie dyżurów;
d) monitoringu GPS prac ZUD.

2.MATERIAŁY DO ZUD
Do zwalczania śliskości zimowej używana będzie sól drogowa (chlorek sodu) lub jego mieszanina z chlorkiem wapnia, zwilżone solanką, dozowane solarkami.
Wymagane jest stosowanie soli posiadającej certyfikat.
W przypadku konieczności uszorstnienia nawierzchni drogowej, stosowany będzie piasek lub kruszywo naturalne z 10% domieszką soli drogowej.
Chodniki oraz ścieżki pieszo – rowerowe posypywane będą piaskiem przez lekkie piaskarki ciągnikowe.
Przed terminem określającym gotowość do prac zimowych, jak również w trakcie trwania sezonu zimowego należy przygotować i posiadać stały zapas soli drogowej (chlorku sodu), chlorku wapnia oraz piasku w ilości zapewniającej prawidłowe utrzymanie dróg.

Sól drogową należy składować w pryzmach, na umocnionych i szczelnych składowiskach. Składowiska powinny posiadać dogodne dojazdy, samodzielne odwodnienie np. za pomocą szczelnych studzienek odparowujących. Pryzmy z materiałami do posypywania nawierzchni należy przykryć plandekami.
Chlorek wapnia należy składować w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

2.1.Parametry materiałów do zwalczania śliskości zimowej:
Materiały do usuwania śliskości zimowej powinny spełniać wymagania Polskich Norm:
- PN-86/C-84081/02 dotyczącej soli drogowej;
- PN-75/C-84127 dot. chlorku wapnia;
- PN-B-11113:1996 dot. piaski;
- PN-B-11111:1996 dot. kruszywa naturalnego.

Do materiałów do usuwania śliskości zimowej zalicza się materiały o następujących parametrach:

1) Sól drogowa:
- zawartość chlorku sodu NaCl – co najmniej 90%,
- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – 8,0% maksymalnie,
- zawartość wody – 3,0% maksymalnie,
- zawartość żelazocyjanku potasowego (zapobiegającemu zbrylaniu soli) – 20 mg/kg,
- klasa ziarnowa soli: 1÷6 mm; wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm wynosi maksymalnie 10%, a wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 20%.

Optymalny skład ziarnowy soli drogowej powinien być następujący:
60-80% ziaren w przedziale 1÷3 mm,
10-25% ziaren w przedziale 3÷6 mm,
do 5% ziaren poniżej 0,18 mm,
do 5% ziaren powyżej 6 mm.
2)Solanka
Solanka to roztwór wodny chlorku sodowego (NaCl) otrzymywany podczas:
- ługowania pokładów soli wodą,
- sztucznego wytwarzania w specjalnych urządzeniach.
Solanka do celów zimowego utrzymania dróg powinna mieć stężenie 20÷25% i należy ją stosować jako środek nawilżający sól w solarkach.

3) Sól zwilżona
Sól zwilżona do posypywania nawierzchni powinna zawierać 30% solanki (roztworu NaCl lub CaCl2) o stężeniu 20÷25% oraz 70% suchej soli NaCl.
Zaleca się zwilżać sól bezpośrednio przed jej rozsypywaniem.

4) Chlorek wapnia
Chlorek wapniowy może występować w postaci płatków lub proszku, zawierających 77÷80% czystego CaCl2.

5) Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia
Należy stosować mieszaninę NaCl z CaCl2 w stosunku wagowym 3:1 - 75% NaCl + 25% CaCl2.

6) Materiały uszorstniające
W przypadku konieczności uszorstnienia nawierzchni drogowej, stosowany będzie piasek lub kruszywo naturalne z 10% domieszką soli drogowej.
Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu można stosować:
piasek o uziarnieniu do 2 mm,
kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu).


3.SPRZĘT ZUD
W celu wykonania robót zimowego utrzymania dróg w założonych standardach, Wykonawca
musi dysponować wymaganą przez Zamawiającego ilością sprzętu. Zobowiązany jest
również przedłożyć harmonogram pracy sprzętu ZUD wraz ze schematem jego pracy.
Minimalna ilość sprzętu z przeznaczeniem do wyłącznego obsłużenia sieci dróg
Gminnych dla Gminy Wronki to:
1) Ciągnik z przyczepą – 2 sztuki.
2) Pług śnieżny – 2 sztuki.
3) Posypywarka – 1 sztuka.
4) Fadroma/koparko-spycharka – 1 sztuka. 

Przygotowując sprzęt oraz nośniki do tego sprzętu, należy w szczególności zwrócić uwagę
na:
a) przy pługach:
- sprawność urządzeń GPS i widoczność w systemie monitoringu GPS;
- pomalowanie skrajnych części lemiesza w pasy oznaczające zajmowany pas drogi (szerokość roboczą pługa);
- sprawność oświetlenia sygnalizacyjnego i roboczego (światełek na górnej krawędzi lemiesza, lampy błyskowej nośnika;
- działanie mechanizmu podnoszenia;
- przyleganie lemiesza do nawierzchni (gumy).


b) w solarkach:
- sprawność urządzeń GPS i widoczność w systemie monitoringu GPS;
- sprawność lampy lub lamp błyskowych (światło błyskowe musi być widoczne z przodu oraz z tyłu pracującej solarki);
- dopasowanie solarki do przeznaczonego dla niej nośnika;
- działanie silnika napędowego oraz układu dozującego, rozsypującego i zraszającego solanką.
- prawidłowy montaż zabieraków na talerzu rozsypującym i kierunku obrotu talerza rozsypującego solarki (lub piaskarki);
- działanie urządzeń regulacyjnych.

Nośniki sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarki należy wyposażyć w:
- telefony komórkowe.
- zintegrowany moduł GPS/GPRS wraz z czujnikami, umożliwiający telemetryczną transmisję danych.

4.SYSTEM MONITORINGU GPS; URZĄDZENIA GPS NA SPRZĘCIE ZUD
System monitoringu GPS wraz z urządzeniami GPS powinny stanowić funkcjonalną całość umożliwiającą odczyt i analizę danych telemetrycznych jednostek sprzętowych Wykonawcy przez urządzenia GPS/GPRS.

4.1. Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do:
- zakupu, montażu i serwisu urządzeń GPS na własny koszt na pługach średnich i ciężkich, solarkach i ich nośnikach;
- zapewnienia systemu monitoringu GPS na potrzeby własne oraz Zamawiającego, którego zadaniem będzie usługa dostarczania danych o lokalizacji i monitoring pojazdów, w trakcie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wronki, z wykorzystaniem internetu, widocznego na mapach poprzez wykorzystanie satelitarnego systemu GPS;
- zapewnienie wsparcia technicznego 24 h ze strony wybranych przez Wykonawcę dostawcy systemu monitoringu GPS oraz dostawcy urządzeń GPS;
- zapewnienia jednego szkolenia w zakresie obsługi systemu pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wronki; w zakresie obsługi systemu monitoringu GPS.
- dostarczania poprzez urządzenia GPS telemetrycznych danych z nośników, posypywarek 
i pługów opisujących pracę ww. sprzętu.

Dane telemetryczne powinny posiadać format zgodny z parametrami określonymi w pkt 4.3 tej części OPZ.
Zakres przesyłania danych musi obejmować informacje o:
- rzeczywistym położeniu pojazdu z okresowym odczytem nie dłuższym niż co 60 sek. na podstawie systemu GPS i na podstawie nadajnika BTS operatorów komórkowych;
- stanie pracy urządzeń GPS (pługa, posypu);
- gotowości pracy pojazdu;
- prędkości, przebytej drodze i czasie pracy pojazdów z podziałem na rodzaj pracy;
- identyfikacji jednostki (nr rejestracyjny, nazwa firmy, informacja o typie pojazdu np. pługosolarka).
- alarmach odpięcia urządzeń pojazdowych płużenia bądź posypu, nadajników (czas, miejsce)
- informacji o przypięciu urządzeń pojazdowych płużenia bądź posypu , nadajników (czas, miejsce)
- alarmach otwarcia obudowy urządzeń;
- alarmach odłączenia zasilania w pojeździe.

4.2. Awarie systemu monitoringu GPS i urządzeń GPS, a rozliczenia za wykonaną pracę
Po stwierdzeniu awarii nadajnika lub czujnika GPS, Wykonawca przed rozpoczęciem pracy sprzętu winien bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Wronki, który ewentualnie wydaje pozwolenie na pracę.

UWAGA: Za pracę sprzętu bez uprzedniego zgłoszenia awarii Zamawiający nie zapłaci. Niezwłocznie po zakończeniu prac sprzętu ZUD bez sprawnych urządzeń GPS, na którą
Gmina Wronki wydała zgodę, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Wronki odbiera raport Dyżurnego Wykonawcy o wykonaniu zakresu prac (trasa, rodzaj wykonanej pracy), odnotowuje go w Dzienniku ZUD, aby o te dane dokonać korekty w raporcie pracy sprzętu 
z systemu monitoringu GPS. Pracownik UMiG dokonuje wyrywkowo weryfikacji uzyskanych informacji poprzez wykonanie objazdu zgłoszonych do odbioru odcinków dróg.
Na podstawie danych z Dziennika ZUD, zatwierdzonych przez pracownika Urzędu Miasta 
i Gminy Wronki, naliczane są końcowe płatności dla Wykonawcy.
Wykonawca powinien na bieżąco sprawdzać czy dane z raportów systemu monitoringu GPS zgodne są z faktycznie wykonaną pracą, gdyż Zamawiający płaci za pracę wykonaną tylko przez monitorowany sprzęt ZUD, uwzględniając zgłoszone (jw.) awarie urządzeń GPS.
Dane z raportów systemu monitoringu GPS wymagają korekty w ilości podanych km (np. w przypadku poprawek) z uwagi na fakt, że Zamawiający płaci za 1km efektywnie wykonanych prac.

4.3. Oczekiwania od systemu monitoringu GPS
System monitoringu GPS zapewnić musi pozyskiwanie i dostarczanie danych za pomocą:
stron WWW, umożliwiających łączenie się osób uprawnionych przez Zamawiającego (maksymalnie do 2 stanowisk), poprzez internet za pomocą przeglądarki (podając adres serwera, login i hasło);
całości oprogramowania wraz z mapami obszarów obsługiwanych przez Wykonawcą.

Parametry systemu monitoringu GPS zapewnić muszą szybką i płynną pracę (w tym szybkość wczytywania map, generowania raportów i wykonywania pozostałych funkcji programowych).

Dane muszą być dostępne 24h/dobę.

Zakres gromadzonych danych:
Zakres gromadzonych danych musi obejmować informacje o:
- bieżącym monitorowaniu pojazdów – ich lokalizacji z okresowym odczytem nie dłuższym niż 60s., czasie pracy, rejestracji czasu przejazdu;
- pozycji pojazdu na podstawie systemu GPS;
- rodzaju wykonywanej pracy (jazda, postój, płużenie, posyp, płużenie i posyp);
- prędkości, przebytej drodze i czasie pracy jednostki;
- identyfikacji jednostki na mapach (nr rejestracyjny, marka pojazdu, skrótowa nazwa Przedsiębiorstwa, informacja o typie pojazdu np. pług/solarka, prędkości jazdy)
- historii pracy jednostki za wybrany okres, poprzez możliwość generowania raportów drogowych;
- historii przebytej trasy i wykonywanej pracy oraz prędkości jazdy, poprzez odtwarzanie ruchu jednostek na mapie w oparciu o zadane kryteria.
- danych archiwalnych możliwych do pobrania za cały okres obowiązywania umowy.

Cechy i zawartość oprogramowania:
- możliwość podglądu wszystkich pojazdów objętych systemem przez uprawnionych użytkowników z dowolnego stanowiska komputerowego za pomocą przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome lub równorzędnej) po wprowadzeniu loginu indywidualnego dla danego stanowiska hasła, z możliwością jego zmiany;
- dostępność mapy w formacie wektorowym dróg i miejscowości województwa wielkopolskiego w skali umożliwiającej łatwą identyfikację monitorowanych jednostek 
i dróg;
- możliwość skalowania mapy dla wybranego obszaru (funkcja zoom);
- możliwość eksportu całości danych do formatu xls lub innego umożliwiającego drukowanie raportów i obrazów map.

Funkcjonalność strony głównej programy komputerowego:
- na mapie głównej możliwość generowania obrazu bieżącej pozycji jednostek ZUD 
w zależności od wykonywanej pracy, jazdy, postoju;
- możliwość pokazania na mapie głównej przebiegu trasy przebytej w ciągu dnia przez aktualnie monitorowaną jednostkę;
- po najechaniu kursorem na symbol jednostki ZUD, uzyskanie informacji: o jej numerze rejestracyjnym, typie (pług, solarka), firmie (nazwa Przedsiębiorstwa,
podwykonawcy), marce jednostki, prędkość pracy;
- informacja na mapie głównej o monitorowanej jednostce - symbol jednostki zróżnicowany
kolorystycznie w zależności od wykonywanej pracy, jazdy, postoju;
- obok mapy głównej, zestawienie tabelaryczne z aktualnym stanem jednostek – symbol + ilość jednostek z podziałem na rodzaj wykonywanej pracy, jazdę lub postój i zestawieni
wszystkich jednostek w zależności od wyboru generowania;
- zróżnicowanie kolorystyczne dróg krajowych, wojewódzkich i pozostałych oraz graficzny podział obszaru mapy na gminy i powiaty;
- szybkie sprawdzenie pracy obiektu w danej lokalizacji poprzez generowanie historii przebytej trasy (mapa i opis) - sortowanie wg: numeru rejestracyjnego jednostki, czasu pracy, numeru drogi.
- animacja przebytej trasy (odtwarzanie danych zarchiwizowanym) zadanych jednostek na danej drodze w danym czasie, na mapie, z podaniem czasu wykonywanej pracy;
- możliwość generowania raportów za dany okres. Możliwość wyboru raportu indywidualnego dla kilku jednostek, bądź dla całego Rejonu. Raport winien zawierać informacje o numerze rejestracyjnym jednostki, typie przebytej drogi (numer, nazwa ulicy, miejscowość) długości przebytej drogi – w sumie i z podziałem na wykonywaną pracę (posyp, płużenie, płużenie i posyp), średniej prędkości. Raport powinien zawierać na końcu posumowanie w/w danych.
Czas generowania raportów powinien być szybki i odpowiadać powszechnie przyjętym 
i dostępnym standardom.
Pozostałe wymogi:
- Całość systemu GPS musi być sprawna i zamontowana na nośnikach, pługach i solarkach w całym okresie realizacji zamówienia.




5.WYKONANIE USŁUG
Wykonawca przy pracach przygotowawczych do sezonu zimowego zobowiązany jest do przestrzegania terminów podanych w załączonym harmonogramie robót, zwracając
uwagę na konieczność:
- udostępnienia sprzętu ZUD na terenie bazy sprzętowej Wykonawcy, celem dokonania przez Zamawiającego kontroli ilości i jakości wymaganego sprzętu ZUD, przez cały okres trwania umowy.
- opracowanie szczegółowego planu operacyjnego zawierającego harmonogram pracy sprzętu ze schematem jego pracy, harmonogram pracy dyżurnych;
- przygotowanie pomieszczenia dla dyżurnego, w którym oprócz w/w harmonogramów znajdować się muszą: monitor i urządzenia do odbioru danych z systemu monitoringu GPS, środki łączności przewodowej i bezprzewodowej, mapy operacyjne odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej, wykazy zawierające: nazwiska dyżurnych, kierowców, operatorów, serwisantów urządzeń GPS i systemu GPS, dane do łączność z nimi, wykaz sprzętu, materiałów do zwalczania śliskości, itp.

Dyżurny Wykonawcy prowadzący dyżury powinien posiadać doświadczenie w utrzymaniu zimowym dróg oraz musi posiadać znajomość dróg na których będzie wykonywana praca.

Do obowiązków Dyżurnego Wykonawcy należy:
a) Zamawiający musi mieć możliwość kontaktu z wyznaczony Dyżurny Wykonawcy pod numerem jego telefonu służbowego.
b) prowadzenie dokumentacji dyżuru zgodnie z wzorami nałożonymi przez Zamawiającego;
c) śledzenie prac sprzętu ZUD w systemie monitoringu GPS;
d) składanie meldunków do pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki;
e) interweniowanie w przypadku awarii systemu GPS;
f) uzyskiwanie zgody na rozpoczęcie pracy sprzętu od pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki; 
g) na polecenie pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki - wysyłanie do odśnieżania – pary pługów; wysyłanie jednostek ZUD w zadysponowanej ilości i rodzaju stosowanie zadysponowanego materiału do zwalczania gołoledzi;
h) w przypadku stwierdzenia przez Gminę Wronki konieczności poprawki zleconych prac ZUD, na wezwanie pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki, uczestniczyć jako strona w zwołanej Komisji, która oceni efektywność wykonanych prac na przedmiotowym odcinku drogi. Brak stawienia się Dyżurnego (bądź innej wyznaczonej przez Wykonawcę osoby), równoznaczne jest z decyzją wykonania poprawki. Wezwania przekazane winno być telefonicznie i e-mailem, odnotowane w Dzienniku prac ZUD, do którego dołączyć należy notatkę służbowa wraz ze zdjęciami;
i) śledzenie danych prognozy pogody i raportów prognozowych dotyczących obszaru Gminy Wronki, udostępnionych Wykonawcy, drogą internetową przez Zamawiającego;
j) posiadanie wiedzy o panującej sytuacji pogodowej i stanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wronki w rejonie działania sprzętu ZUD z danej bazy sprzętowej poprzez np. obserwacje podczas objazdu dróg; wykonanie rozpoznania telefonicznego).
Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich w przypadku nie wykonania usługi zgodnie ze standardem zimowego utrzymania.

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Jakość wykonanych robót należy ocenić wizualnie.



7.POTRĄCENIA (KARY)
Przedstawiciel Gminy Wronki ma prawo do kontroli ilości i jakości wymaganego sprzętu ZUD na terenie bazy sprzętowej Wykonawcy, przez cały okres trwania umowy. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braku sprzętu, przewiduje się karę w wysokości 1.000 zł za każdy dzień braku sprzętu.
W przypadku, gdy po wydaniu przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki polecenia Wykonawcy wyjazdu sprzętu ZUD, wymagana jednostka nie rozpocznie pracy w wymaganej
lokalizacji do 1 godz. ( nie będzie to widoczne na mapie systemu GPS) lub dla
sprzętu ciężkiego w terminie 2 godz. (do rozpoczęcia prac w wyznaczonej lokalizacji), naliczana będzie kara w wysokości 30% kwoty (stawka x kilometry) zapłaty za zleconą lecz nie wykonaną w terminie pracę.
Za opóźnienie w zachowaniu standardu ZUD, określonego godzinowo w tab. nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, naliczana będzie kara w wysokości 5% wartości utrzymania 1 km w danym standardzie ZUD, za każdą godzinę każdego nieutrzymanego w należytym standardzie ZUD kilometra.
W przypadku nie podjęcia pracy przez sprzęt ZUD, przez cały dzień, w którym wyjazd ten został zadysponowany przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki, przewiduje się karę
w wysokości 1.000 zł dla każdej jednostki.
Sprawność systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS gwarantuje Wykonawca przez zapewnienie ich serwisu. Dlatego też, wymagane jest zapewnienie efektywnej reakcji serwisowej w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia do przywrócenia pełnej sprawności. W tym czasie sprzęt ZUD może być dopuszczony do prac ZUD (po uzyskaniu zgody WZDW) jednak za stawkę pomniejszoną o 10%, z uwagi na brak monitoringu.
Po upływie 5 dni roboczych, sprzęt z niesprawnymi urządzeniami GPS (lub przy niesprawnym systemie monitoringu GPS) nie zostanie dopuszczony do prac ZUD i podlega karze 1.000 zł za każdy dzień (zgodnie z powyższymi zasadami potraceń).

8. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkami obmiarowymi są:
a) odśnieżanie:
- km odśnieżonej jezdni na całej jej szerokości, łącznie z 0,5 metra poboczem drogi;
b) usuwanie śliskości zimowej:
- km efektywnie usuniętej śliskości zimowej na całej szerokości jezdni.

9.ODBIÓR
Zgody na rozpoczęcie i wykonanie robót, kontroli i stwierdzenia wykonania tych robót, dokonuje pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

10.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ceny jednostkowe winny zawierać:
koszt efektywnego odśnieżenia i posypania 1 km ulicy;
koszt efektywnego odśnieżenia i posypania 1 m2 chodnika, placu, parkingu, zatoki;
koszt zakupu wszystkich niezbędnych materiałów do prac ZUD;
koszt dojazdu na wyznaczone miejsce rozpoczęcia pracy;
koszt prowadzenia dyżurów;
koszt objazdu dróg przez Dyżurnego Wykonawcy samochodem osobowym;
koszty związane z całością systemu GPS:
- koszt zakupu, montażu i serwisu urządzeń GPS;
- koszt zakupu i obsługi systemu monitoringu GPS;
- koszt abonamentu za przesyłanie danych w systemie monitoringu GPS/GPRS;
- koszt szkolenia z obsługi systemu GPS;
koszt wynajęcia składowiska materiałów ZUD;
koszt usuwania pojazdów blokujących drogi.

Sprzęt pomocniczy (ciężki)

1.ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH OPZ
Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w warunkach niekorzystnych, przy użyciu sprzętu ciężkiego. Do zakresu tych robót zalicza się:
a) usuwanie i rozpychanie zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, powstałych przy intensywnych opadach śniegu;
b) poszerzanie odśnieżanych odcinków dróg;
c) usuwanie naboju śnieżnego, czyli nieusuniętej zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu o znacznej grubości, powstałego po intensywnych opadach śniegu;
d) usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz odholowanie tych pojazdów z drogi.

2.OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca usług odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z OPZ i poleceniami pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki. Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie do pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki musi być niezwłoczna i nie może przekroczyć 2,0 godz. (od zgłoszenia do rozpoczęcia prac w wyznaczonej lokalizacji).

3.WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Do wykonania usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w niekorzystnych warunkach pogodowych przy usuwaniu zasp można wykorzystać równiarki różnych typów z zamontowanym dwustronnym jak również własnym lemieszem, spycharki gąsienicowe i kołowe wyposażone w lemiesze najlepiej o zmiennej geometrii, ładowarki.
Natomiast przy zrywaniu naboju śnieżnego w zależności od grubości jego zalegania można stosować frezarki montowane na ciągnikach rolniczych, pługi lemieszowe i równiarki wyposażone w uzębione lemiesze.
Przygotowując sprzęt przewidywany do pracy w niekorzystnych warunkach pogodowych należy w szczególności zwrócić uwagę na sprawność oświetlenia sygnalizacyjnego i roboczego oraz działanie mechanizmu podnoszenia.

Wymogi dla sprzętu pomocniczego:
- Ładowarki – wymagana pojemność łyżki ≥ 2,5 m³
- Równiarki – wymagana moc ≥ 100 KM
- Ciągnik ciężki kołowy – wymagana moc ≥ 200 KM, z napędem na dwie osie, z systemem lin i łańcuchów, do usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz do odholowania tych pojazdów z drogi.
Może być zastosowany jako nośnik pługa ciężkiego.

4. WYKONANIE USŁUG
Operatorzy sprzętu i kierowcy przygotowywani do obsługi sprzętu przewidywanego do pracy w niekorzystnych warunkach pogodowych powinni:
a) posiadać odpowiednie uprawnienia i wymaganą kategorię prawa jazdy,
b) w czasie pracy wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika, obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu wykonywanych robót.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich przez siebie zawinione.

5.KONTROLA JAKOŚCI 
Jakość wykonanych usług należy ocenić wizualnie.

6.OBMIAR 
Jednostką obmiarową jest uśredniona z wszystkich rodzajów planowanego do użycia sprzętu roboczo-godzina pracy.

7.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest uśredniona roboczo-godzina pracy sprzętu.
Koszt dojazdu na wyznaczone miejsce prac wliczony jest w stawkę roboczo-godzinową prac i nie należy go ujmować w zestawieniach kosztów za wykonywane prace.

Patrolowanie

1.ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH OPZ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg podczas patrolowania dróg w celu stwierdzenia konieczności ewentualnej pracy sprzętu.

2.OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca usług odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodnie z OPZ i poleceniami pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

3.WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Do wykonania patrolowania dróg w ramach zimowego utrzymania dróg w warunkach pogodowych wątpliwych co do konieczności bezpośredniej pracy sprzętu należy użyć załadowanej materiałem do zwalczania śliskości zimowej solarki.
Sprzęt użyty do patrolowania musi być wyposażony w urządzenia GPS (nadajniki, czujniki posypu i płużenia) zakupione, zamontowane i serwisowane na koszt Wykonawcy na zasadach określonych w OPZ „Zimowe utrzymanie dróg Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, dyżury”.
Po stwierdzeniu awarii nadajnika lub czujnika GPS, Wykonawca przed rozpoczęciem pracy sprzętu winien bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić ten pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Wronki, który ewentualnie wydaje pozwolenie na pracę tej jednostki.

4.WYKONANIE USŁUG
Załadowana materiałem przeznaczonym do zwalczania śliskości zimowej solarka dokonuje patrolowania drogi wyznaczonej przez do pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki w warunkach pogodowych wątpliwych. Celem patrolowania jest stwierdzenie ewentualnej konieczności rozpoczęcia pracy sprzętu i podjęcie robót w miejscach tego wymagających przez jednostkę patrolującą. Patrolowanie dróg i dojazd do pojedynczych miejsc koniecznych do posypania wykonuje sprzęt wysłany z najbliższej bazy wskazanej w materiałach przetargowych.

5.KONTROLA JAKOŚCI
Jakość wykonanych usług należy ocenić wizualnie.

6.OBMIAR 
Jednostkami obmiarowymi jest km przejechanej drogi podczas patrolowania, czyli dojazdu do miejsc wątpliwych, które wyznacza do sprawdzenia i ewentualnej pracy pracownik Urzędu Miasta i Gminy Wronki, potwierdzając długość przebytej drogi.

7.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ilość kilometrów przebytej drogi podczas dojazdu do miejsc wątpliwych, potwierdzonych przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki.
Uwaga: Koszt objazdów dróg przez Dyżurnego Wykonawcy samochodem osobowym wliczony jest w cenę jednostkową, zgodnie z pkt 5 OPZ „Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, dyżury, monitoring GPS”.




Zimowe utrzymanie chodników, placów, parkingów i zatok

1.ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH OPZ
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników, placów, parkingów i zatok przy drogach gminnych.
Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotyczą zasad prowadzenia prac związanych 
z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach gminnych, placów, parkingów i zatok 
i obejmują:
a) usuwanie śliskości zimowej,
b) odśnieżanie.

2.OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodnie z OPZ i poleceniami pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki.
Zimowe utrzymanie wskazanych chodników, placów, parkingów i zatok należy prowadzić w kolejności zgodnej z przyjętymi standardami dróg lub innej wg wskazań pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki.
Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki musi być niezwłoczna i nie może przekroczyć 1,0 godziny (od zgłoszenia do rozpoczęcia prac).

3.MATERIAŁY
Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu należy stosować piasek o parametrach określonych w pkt 4.1. OPZ „Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, dyżury, monitoring GPS”
W przypadku powstania lodowicy w wyniku opadu marznącej mżawki można zastosować 25% mieszaninę piasku z solą.

4.SPRZĘT
Do robót przy zimowym utrzymaniu chodników można stosować specjalistyczne pługopiaskarki, pługi ciągnikowe, rozsypywacze rolnicze, szczotki mechaniczne, odśnieżarki prowadzone ręcznie.
Dopuszcza się odśnieżanie ręczne, oraz ręczne posypywanie chodników, placów, parkingów i zatok materiałem dowiezionym dostępnym sprzętem transportowym.
Wymagania Szczególne dla Wykonawcy określają wymaganą przez Zamawiającego ilość sprzętu ZUD przeznaczonego do prac ZUD na chodnikach.
Wykonawca musi dysponować:
- do posypywania chodników - piaskarkami ciągnikowymi o objętości 0,5 m³;
- do płużenia chodników placów, parkingów i zatok - pługami lekkimi;
- ciągnikami lekkimi, jako nośnikami dla pługów lekkich. Do ciągników lekkich doczepiane będą piaskarki ciągnikowe.
Ciągniki lekkie muszą posiadać parametry (ciężar, wymiary) nie powodujące niszczenia
chodników.

5.WYKONANIE ROBÓT
Śnieg musi być odgarnięty w kierunku krawężnika jezdni i pozostawiony na części przykrawężnikowej bądź na pasie zieleni przy krawędzi jezdni. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.
W przypadkach koniecznych śnieg może być pryzmowany w sposób umożliwiający swobodny ruch pieszych po chodniku oraz wyjazd z bram i posesji.
Po odgarnięciu śniegu powierzchnia chodników powinna być posypana piaskiem w takiej ilości, ażeby wyeliminować śliskość pośniegową.
W przypadku powstania gołoledzi lub lodowicy w wyniku opadu marznącego deszczu śliskość należy likwidować mieszaniną piasku z solą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Jakość wykonanych robót należy ocenić wizualnie.

7.OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
a)odśnieżanie
- m2 powierzchni odśnieżonego chodnika, placu, parkingu i zatoki
b)usuwanie śliskości zimowej
- m2 powierzchni wolnego od śliskości zimowej chodnika, placu, parkingu i zatoki.

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Koszt dojazdu na wyznaczone miejsce prac i powrotu z niego wliczone są w stawkę roboczo-godzinową prac i nie należy ich ujmować w zestawieniach kosztów za wykonywane prace.
Podstawą płatności jest
a) odśnieżanie
- m2 powierzchni odśnieżonego chodnika, placu, parkingu i zatoki
b) usuwanie śliskości zimowej
- m2 powierzchni wolnego od śliskości zimowej chodnika, placu, parkingu i zatoki.
























Zimowe utrzymanie kładki dla pieszych przez rz. Wartę

1.ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH OPZ
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z zimowym utrzymaniem kładki dla pieszych przez rz. Wartę.
Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotyczą zasad prowadzenia prac związanych 
z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach gminnych, placów, parkingów i zatok 
i obejmują:
a) usuwanie śliskości zimowej,
b) odśnieżanie.

2.OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodnie z OPZ i poleceniami pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki.
Zimowe utrzymanie wskazanej kładki dla pieszych należy prowadzić w kolejności zgodnej z przyjętymi standardami dróg lub innej wg wskazań pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki.
Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wronki musi być niezwłoczna i nie może przekroczyć 1,0 godziny (od zgłoszenia do rozpoczęcia prac).

3.MATERIAŁY
Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu należy stosować piasek o parametrach określonych w pkt 4.1. OPZ „Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, dyżury, monitoring GPS”
Z uwagi na zastosowane materiały budowlane z jakich jest wykonana kładka dla pieszych przez rz. Wartę zabrania się wykorzystania piasku z jakąkolwiek zawartością soli.

4.SPRZĘT
Do robót przy zimowym utrzymaniu kładki należy stosować odśnieżarki prowadzone ręcznie, szufle, łopaty do śniegu.
Odśnieżanie ręczne, oraz ręczne posypywanie kładki dla pieszych przez rz. Wartę materiałem dowiezionym dostępnym sprzętem transportowym.

5.WYKONANIE ROBÓT
Śnieg musi być odgarnięty w kierunku jednej strony krawędzi kładki i pozostawiony wzdłuż barierek kładki. W przypadkach koniecznych śnieg może być pryzmowany w sposób umożliwiający swobodny ruch pieszych po kładce. Po odgarnięciu śniegu powierzchnia chodników powinna być posypana piaskiem w takiej ilości, ażeby wyeliminować śliskość pośniegową.
W przypadku powstania gołoledzi lub lodowicy w wyniku opadu marznącego deszczu śliskość należy likwidować mieszaniną piasku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Jakość wykonanych robót należy ocenić wizualnie.

7.OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
a)odśnieżanie
- m2 powierzchni odśnieżonej kładki dla pieszych
b)usuwanie śliskości zimowej
- m2 powierzchni wolnego od śliskości zimowej kładki dla pieszych.

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Koszt dojazdu na wyznaczone miejsce prac i powrotu z niego wliczone są w stawkę roboczo-godzinową prac i nie należy ich ujmować w zestawieniach kosztów za wykonywane prace.
Podstawą płatności jest
a) odśnieżanie
- m2 powierzchni odśnieżonego kładki dla pieszych
b) usuwanie śliskości zimowej
- m2 powierzchni wolnego od śliskości zimowej kładki dla pieszych
.
























Wywóz śniegu

1.ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH OPZ
Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wywozem śniegu zalegającego po pracach odśnieżania jezdni, chodników, parkingów, placów i zatok pasa.
OPZ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zimowego utrzymania związanych z wywozem zalegającego śniegu z korony drogi.
Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wywozem zalegającego śniegu z korony drogi i obejmują:
a) usunięcie zalegającego śniegu;
b) transport mas śniegu;
c) ewentualne usunięcie śliskości pośniegowej z miejsc po usuniętym śniegu.

2.MATERIAŁY
Do likwidacji ewentualnej śliskości pośniegowej występującej w miejscu po usuniętych masach śniegu, użyć należy materiałów zgodnych z OPZ Zimowe Utrzymanie Chodników.

3.SPRZĘT
Do robót przy usuwaniu śniegu należy stosować specjalistyczne ładowarki, szczotki mechaniczne, samochody ciężarowe.
Uwaga: Sprzęt mechaniczny wykonujący prace na chodniku, powinien posiadać odpowiednia masę, nie powodującą niszczenia nawierzchni chodników.
Dopuszcza się ręczne usuwanie śniegu, oraz ręczne posypywanie chodników materiałem dowiezionym dostępnym sprzętem transportowym.

4.WYKONANIE USŁUG
Technika prac związanych z wywozem śniegu uzależniona jest od ilości śniegu i jego ułożenia w pryzmach.
Celem prac jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego, przez przywrócenie ich pełnej szerokości użytkowej oraz przygotowanie miejsc do odkładu kolejnych mas śniegu w związku z ewentualnymi opadami.
Śnieg usuwany ma być na odległość do 5 km od miejsca zalegania.
Uwaga: Wykonawca winien wywozić zalegający śnieg w miejsca wskazane przez Gminę Wronki.

5.KONTROLA JAKOŚCI 
Jakość wykonanych robót należy ocenić wizualnie.

6.JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostką obmiarową są [m³].

7.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Koszt dojazdu na wyznaczone miejsce prac i powrotu z niego, a także: załadunek śniegu; wywóz śniegu; posprzątanie miejsca wywozu, wliczone są w ogólną stawkę za „wywóz śniegu” i nie należy ich ujmować w zestawieniach kosztów za wykonywane prace.

8.PODSTAWA PŁATNOSCI
Podstawą płatności jest ilość [m³] wywiezionego śniegu.

Harmonogram

Harmonogram zimowego utrzymania ulic, placów, parkingów, chodników i zatok na terenie miasta Wronki z podziałem na okręgi.


	Okręg I

	Lp.
	Nazwa ulicy

	1.
	Spokojna

	2.
	Plac Wolności + parking przed przedszkolem

	3.
	Plac Targowy na całej jego powierzchni w każdy poniedziałek i czwartek

	4.
	Droga koło Szkoły Podstawowej nr 2

	5.
	Kościuszki

	6.
	Rzeczna

	7.
	Zwycięzców 

	8.
	Klasztorna

	9.
	Rynek

	10.
	Wodna

	11.
	Szpitalna

	12.
	Podgórna

	13.
	Garncarska

	14.
	Kościelna

	15.
	Kręta

	16.
	Krótka

	17.
	Szkolna

	18.
	dr I. Zimniaka

	19.
	ul. Dworcowa (do stacji PKP)

	20.
	Polna (koło PKS i koło szkoły)

	21.
	Niepodległości

	22.
	Partyzantów + parking przed i za Przychodnią

	23.
	Lipowa 

	24.
	Ratuszowa + parking przed Ratuszem

	25.
	Polna

	26.
	os. Staszica

	27.
	ul. Mickiewicza

	28.
	os. Słowackiego

	29.
	Słoneczna

	30.
	os. Borek + dojazd do kościoła i przedszkola oraz parking przed przedszkolem

	31.
	Prasłowiańska wraz z dojazdem do oczyszczalni ścieków

	32.
	Cienista - Hajtkowo

	Okręg II

	Lp.
	Nazwa ulicy

	1.
	Al. Wyzwolenia

	2.
	Brzoskwiniowa

	3.
	Czereśniowa

	4.
	Orzechowa

	5.
	Wiśniowa

	6.
	Jabłoniowa

	7.
	Morelowa

	8.
	Towarowa

	9.
	Warzywna

	10.
	Sadowa

	11.
	Nowa

	12.
	Powstańców Wlkp.

	13.
	Działkowa

	14.
	Waniliowa

	15.
	Słonecznikowa

	16.
	Miodowa

	17.
	Graniczna

	18.
	Piękna

	19.
	Wspólna

	20.
	Radosna

	21.
	Wiatraczna

	22.
	Ukośna

	23.
	Jaśminowa

	24.
	 Kwiatowa

	25.
	Wiosenna

	26.
	Różana

	27.
	Kameliowa

	28.
	 Azaliowa

	29.
	Zaułek

	30.
	Orzechowa

	31.
	Wiśniowa

	Okręg III

	Lp.
	Nazwa ulicy

	1.
	Olszynki

	2.
	Jaworowa

	3.
	Łąkowa

	4.
	Piaskowa

	5.
	Łowiecka

	6.
	Nadbrzeżna

	7.
	Rolna (wraz z droga wychodzącą koło Groszka)

	8.
	Leśna (wraz z łącznikiem z ul. Rolną)

	9.
	Zacisze

	10.
	Wierzbowa

	11.
	Dębowa

	12.
	Ogrodowa

	13.
	Pogodna

	14.
	Topolowa

	15.
	Bukowa

	16.
	Grabowa + zatoka postojowa

	17.
	Klonowa

	18.
	Brzozowa

	19.
	Świerkowa

	20. 
	Przesmyk

	21.
	Sosnowa



	Lp.
	CHODNIKI

	1.
	ul. Rynek 8 (chodnik przed budynkiem)

	2.
	Kręgielnia (chodnik i jezdnia wokół całego budynku)

	3.
	ul. Poznańska 38 (chodnik wzdłuż budynku)

	4.
	ul. Polna 3A-B (chodnik przed i za budynkiem, teren działki – parking)

	5.
	ul. Kościuszki 6 (chodnik od ulicy, szczytu budynku i podwórza)

	6.
	ul. Kościuszki 8 (chodnik od ulicy)

	7.
	ul. Kościuszki 22 (chodnik od ulicy)

	8.
	Plac Wolności 10 (chodnik wzdłuż budynku) i alejki

	9.
	ul. Powstańców Wlkp. 21 (chodnik wewnętrzny na posesji, plac przed budynkiem, chodnik przy ulicy)

	10.
	ul. Powstańców Wlkp. 23 ( chodnik przed budynkiem 
i od strony podwórza, parking przed budynkiem)

	11.
	ul. Powstańców Wlkp. 28 (chodnik od ulicy 
i wewnętrzny przy budynku)

	12.
	ul. Sierakowska 24 (chodnik przed posesją od strony 
ul. Sierakowskiej i ul. Rzecznej)

	13.
	ul. Sierakowska 44 (chodnik przed budynkiem i teren posesji)

	14.
	Partyzantów 14 (chodniki i drogi komunikacyjne dla pojazdów  na całej działce oraz przy ul. Partyzantów + parking)

	15.
	ul. Mickiewicza 57 (chodnik przed budynkiem)

	16.
	ul. Nowa 2

	17.
	ul. Ratuszowa (chodniki + parking + plac wewnętrzny za budynkiem ratusza)

	18.
	Os. Słowiańskie

	19.
	ul. Czereśniowa - ul. Jabłoniowa (przełazek)

	20.
	ul. Niepodległości

	21.
	ul. Dworcowa

	22.
	os. Borek (koło kościoła)

	23.
	Plac Targowy na całej jego powierzchni w każdy poniedziałek 
i czwartek

	24.
	Plac Wolności – parkingi przy przedszkolu

	25. 
	Os. Borek – parking przed przedszkolem i kościołem

	26.
	ul. Myśliwska – chodnik  przy placu zabaw

	27.
	skwer im. Cyryla Sroczyńskiego (ścieżki + parking)

	28.
	Aleja Wyzwolenia (od ul. Nowowiejskiej do ul. Działkowej)

	29.
	ul. Jaworowa -  chodnik od kiosku do zatoki postojowej 

	30.
	ul. Rolna – chodnik pomiędzy ul. Myśliwską a Rolną

	31.
	ul. Morelowa – chodnik od posesji nr 28 a 32


	32.
	ul. Mickiewicza – chodnik za Samsungiem do przejścia 
dla pieszych (pomiędzy posesją 40 a 81)

	33.
	ul. Radosna/Piękna – zatoka postojowa


	34.
	ul. Towarowa – chodnik na odcinku gdzie nie przylega 
do prywatnych posesji





	Lp.
	Kładka i Bulwar

	34.
	Kładka dla pieszych przez rz. Wartę (od ul. Rzecznej 
do ul. Leśnej)

	35.
	Bulwar – od ul. Garncarskiej do mostu drogowego (ścieżka piesza i rowerowa)




Szczegółowy wykaz ulic, placów, parkingów, chodników, zatok i kładki dla pieszych zostanie przedstawiony Wykonawcy w formie graficznej (mapy) po podpisaniu umowy.
Zamawiający informuję, że w przypadku, kiedy zajdzie taka potrzeba, może wskazać dodatkowe odcinki dróg, stanowiących własność Gminy Wronki, które wymagają zimowego utrzymania.
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