Opis przedmiotu zamówienia		Załącznik nr 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego i miejsc publicznych, będącego własnością Gminy Wronki w obszarze administrowanym przez Gminę Wronki. 
[bookmark: _GoBack]Lampy oświetlenia ulicznego umieszczone są na słupach będących własnością Gminy Wronki. Konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wronki obejmuje na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu: 618 sztuk opraw i 420 sztuk słupów, tj. ogółem 1038 punktów świetlnych. Wykaz obiektów oświetleniowych stanowi załącznik nr 1a do niniejszego opisu. 
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego i miejsc publicznych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.
2) Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie RYCZAŁTU MIESIĘCZNEGO
Ryczałt miesięczny będzie obejmował bieżącą konserwację, naprawę wszelkich uszkodzeń wraz z ich wymianą ( w tym powypadkowych) przeprowadzanie okresowych  przeglądów i badań oraz kontrolę instalacji, w tym: sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i instalacji odgromowej, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, bieżące usuwanie nieprawidłowości oraz terminowe wykonywanie pomiarów elektrycznych (skuteczność zerowania, oporności uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych). Sporządzanie 
i prowadzenie książek obiektów dla urządzeń oświetleniowych oraz wykonanie dokumentacji 
z możliwością łatwego określenia lokalizacji każdego z punktów oświetleniowych i szafek zasilających. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania (w wersji elektronicznej 
i papierowej) na swój koszt dla każdej lokalizacji schematu instalacji z zaznaczeniem lokalizacji lamp i szafek w sposób umożliwiający ich łatwą lokalizację w terenie, zaś skala mapy powinna być dobrana indywidualnie do lokalizacji (nie jest wymagana mapa do celów projektowych/ewidencyjna). Wykonanie schematów w zakresie istniejących urządzeń oświetleniowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać do 31.12.2021r. Obowiązkiem Wykonawcy jest również bieżąca aktualizacja.
W zakres czynności objętych ryczałtem wchodzą także prace doraźne, eksploatacyjne 
i modernizacyjne  prowadzone w sposób zapewniający:
- bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,
- optymalną żywotność urządzeń,
- utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego,
- zachowanie wymagań ochrony środowiska,
- bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń,
- racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.
Prace modernizacyjne opisane zostały poniżej. 
3) Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialny będzie za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku. 

4) W przypadku powstania zagrożenia uszkodzenia mienia, które można przewidzieć (np. zalania lamp przy bulwarze przez rzekę Wartę) Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania lamp, zdeponowania we własnym zakresie, zabezpieczenia ich i ponownego uruchomienia po ustąpieniu zagrożenia.

5) Osoby wykonujące przedmiot zamówienia z ramienia Wykonawcy, muszą posiadać kwalifikacje do konserwacji oświetlenia ulicznego, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828, ze zmianami), posiadać znajomość układu zasilania i sterowania konserwowanych obwodów oświetlenia oraz znajomość zakresu obowiązków i sposobu prowadzenia prac konserwacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

6) Konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w gminie Wronki obejmuje obecnie 1038 punktów świetlnych. W okresie wyszczególnionym w pkt 1 prognozowany wzrost liczby lamp oświetlenia drogowego wyniesie do 3 % rocznie.

7) Wszelkie niezbędne materiały elektroenergetyczne służące do likwidacji powstałych awarii, likwidacji szkód powypadkowych na punktach świetlnych i innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu oświetlenia zapewnia Wykonawca konserwacji.

8) Wykonawca winien stosować tylko fabrycznie nowe urządzenia i materiały posiadające wymagane atesty i certyfikaty.

9) Wykonawca winien zapewnić bez dodatkowych opłat:
a) 24 godzinne pogotowie energetyczne z podaniem numerów telefonów osób dyżurujących,
b) bieżące odbieranie zgłoszeń o usterkach i awariach od pracowników Zamawiającego oraz odwrotne potwierdzenie Zamawiającemu ich usunięcia,
c) informowanie Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych powodujących czasowe zaciemnienie ulic,
d) likwidację zagrożeń (zabezpieczenie miejsca awarii) dla osób postronnych wynikłych ze zdarzeń losowych (m.in. wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych ( np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany lub przekręcony wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii oświetleniowej, wyrwanie drzwiczek wnęki słupa itp.) w czasie maksymalnie od 2 do 6 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia zagrożenia Zamawiającemu. 
e) likwidację zagrożeń (zabezpieczenie miejsca awarii) dla osób postronnych wynikające m.in. z otwartej lub rozbitej szafy oświetleniowej, otwartej lub uszkodzonej wnęki bezpiecznikowej w czasie maksymalnie od 2 do 6 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia  zagrożenia Zamawiającemu. 

f) regulacja czasu działania oświetlenia dostosowująca do wymogów w okresie maksymalnie 2 dni od momentu otrzymania zgłoszenia wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia Zamawiającemu przypadków świecenia lamp poza ustalonymi godzinami, z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest 
z Zamawiającym. Włączenie oświetlenia poza ustalonym programem urządzeń sterujących (w ciągu dnia) może nastąpić w przypadkach przeglądów i napraw sieci oświetleniowej, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego z określeniem przewidywanego czasu załączeń i wyszczególnieniem załączonych obiektów,
g) czas przystąpienia do usunięcie awarii wymagającej natychmiastowej interwencji zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie.

Przez przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający rozumie fizyczne przybycie na miejsce zdarzenia/awarii wraz z dokonaniem oceny sytuacji i rozpoczęciem czynności zabezpieczających. 
Zamawiający wymaga aby wykonawca :
- usunął awarię niewymagającą oraz wymagającą natychmiastowej interwencji w linii napowietrznej w tym wymianę przepalonych źródeł światła w czasie maksymalnie do 72 godzin od zgłoszenia,
- usunął awarię niewymagającą oraz wymagającą natychmiastowej interwencji w linii kablowej w czasie  maksymalnie 7 dni od  zgłoszenia 

UWAGA!!! 
(czas transportu nietypowych, niezbędnych do naprawy części – niedostępnych 
w sprzedaży w promieniu 30 km od siedziby zamawiającego dolicza się do czasu niezbędnego do usunięcia awarii).
10) Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić ewidencję (w formie papierowej i elektronicznej) wszystkich punktów świetlnych w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację w terenie 
oraz ewidencję usuniętych awarii konserwowanego oświetlenia, która będzie do wglądu Zamawiającego. Zleceniodawca jest uprawniony do kontroli realizacji zadań wynikających 
z umowy a Zleceniobiorca ma obowiązek udostępnienia niezbędnych informacji  i dokumentów.
11) W trakcie trwania umowy, w ramach bieżącej konserwacji Wykonawca winien jest wykonać modernizację instalacji (bez dodatkowych kosztów) 
- wymiana na nowe 100 opraw oświetlenia drogowego ze źródłami typu LED o mocy min. 53 Wat, z prądem zasilania diod 700 mA, strumieniem źródła 7770 lm, strumień świetlny oprawy 6590 lm, zakres temperatury barwowej źródeł światła 3900-4300 K, stopień efektywności > 85%, ustawiona fabrycznie redukcja mocy w godzinach od 23:00 do 5:00 do poziomu 70%, IP 66 IK 09,
- wymiana na nowe 50 opraw drogowych ze źródłem typu LED o mocy od 25 – do 50 Wat 
z prądem zasilania diod 600 mA, skuteczność świetlna oprawy 121 Lm/W, strumień świetlny źródła 4520 lm, strumień świetlny oprawy 3750 lm, stopień efektywności > 82%, IP 66, IK 09,
- wymiana źródeł w oprawach do 40 Wat na źródła typu LED – 50 szt.,
- szafka oświetleniowa – 2 szt., 
- wymiana kabla YAKY 5x16 – 100 mb. 
Lokalizacja parametry lamp i termin wymiany – po uzgodnieniu i pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego, z czego w 2021 roku nastąpi montaż minimum 50 % szt. (nie dotyczy wymiany kabla – wymiana ma nastąpić w trakcie trwania umowy) Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowy dobór wymienianych lamp oraz sprawdzenie prawidłowości oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Po zakończeniu wymiany modernizacyjnej w danym roku Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wykonane prace do odbioru wraz ze świadectwami jakości, atestami      i wynikami pomiarów oświetlenia potwierdzającymi prawidłowość modernizacji i doboru opraw.
12) W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji terenu prac 
i jego otoczenia oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje w celu realizacji umowy. W roku 2020 przez 9 miesięcy odnotowano 145 awarii, a max. ilość miesięczna nie przekroczyła 20 awarii. Przy kalkulacji oferty w zakresie wymiany modernizacyjnej należy także przewidzieć wszystkie koszty związane z wymianą (np. wymiany wysięgnika gdyby było to konieczne, utylizacji odpadów, pomiarów itp.).
13) Zleceniodawca wpisem dokonanym na wskazany e-mail każdorazowo uruchamia zlecenie wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, które nie będzie obciążone dodatkowymi kosztami, wykonane w terminie zgodnym z umową.
14) Zleceniodawca wyraża zgodę na podzlecanie przez Zleceniobiorcę części usług objętych umową, jednak za szkody wyrządzone przez podwykonawców pełną odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca.
15)  Na wykonane prace Zleceniobiorca udziela gwarancji: - 12 miesięcy.


